Logbook PAON2
-------------

---- Modification de l'orientation (J. Pezzani 3/10/12)

Aujourd'hui 03 octobre a 15H TC, la parabole Est a ete pivotee legerement ( 1 degre ?)
 vers l'Ouest et les 2 paraboles ont ete reglees entre 37,0 et 37,5 degre soit l'inclinaison 
 u soleil le 06 octobre (37,24 degres).
Une precision a mieux que 0,5 degre est illusoire car l'inclinaison mesuree depend fortement 
de l'endroit ou l'on place le clinometre sur la plaque qui sert a la mesure. 

---- Installation Paon II a Nancay (20-21/09/2012), schema de cablage:

- Parabole No 2 (meca) - cote West (cote Embrace):
     Feed : polar V (P1) -> cable 2V
            polar H (P2) -> cable 2H  (2 stickers)
     Pre-amplis intermediaires (boite au pied de la parabole)
            polar V -> entree 1 -> sortie 1 -> cable RF(75 Ohms) No 1
            polar H -> entree 2 -> sortie 2 -> cable RF(75 Ohms) No 2

- Parabole No 1 (meca) - cote East:
    Feed : polar V (P1) -> cable 1V
           polar H (P2) -> cable 1H  (2 stickers)
    Pre-amplis intermediaires (boite au pied de la parabole)
           polar V -> entree 1 -> sortie 1 -> cable RF(75 Ohms) No 3
           polar H -> entree 2 -> sortie 2 -> cable RF(75 Ohms) No 4

- Carte ADC:
   ADC0 (haut) : channel 0 <- cable RF(75 Ohms) No 1 (West Vert)
                 channel 1 <- cable RF(75 Ohms) No 3 (East Vert)
   ADC1 (bas)  : channel 0 <- cable RF(75 Ohms) No 2 (West Horiz)
                 channel 1 <- cable RF(75 Ohms) No 4 (East Horiz)

---- Reglages au 21/09/2012:
    (Nancay  2 deg 11' 57" E / 47 deg 22' 55" N)
  Les paraboles regardent dans le plan meridien cote Sud
  Reglage en elevation +41.11 degres (a 0.5 degre pres AU MOMENT DU REGLAGE)
    cad elevation du transit du soleil mercredi 26/09/2012 a 11:42:23 UT
  pour info en ce moment l'elevation du soleil varie de -0.39 deg/j = -23'/j)

Attention: la stabilite du pointage en elevation est discutable:
  le vendredi sous la pluie, apres pointage a 41 deg,
  pas mal d'eau dans le reducteur et ??? l'antenne est redescendue
  toute seule de 41 deg a 0 deg...
  Nous avons attache l'antenne au sol avec 3 cables en acier qui doivent
  limiter son envie d'explorer le plan meridien mais bon...
