## /score/mesh/translate/

Mesh translation commands.

## Sub-directories :

## Commands :

reset

  Reset translated position of the scoring mesh.

  Available at all Geant4 states.

xyz [X] [Y] [Z] [Unit]

  Translate the scoring mesh.

  Available at all Geant4 states.

  Parameters

  X | type d |  |
  Y | type d |  |
  Z | type d |  |
  Unit | type s | Omittable : default value = mm | Parameter candidates : pc km m cm mm um nm Ang fm parsec kilometer meter centimeter millimeter micrometer nanometer angstrom fermi